BOOTLOADER COMMAND:

STX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 命令 | 字符 | 描述 |
| CMD\_STX | 0x5A | 起始符号 |
| CMD\_END | 0xA5 | 结束符号 |
| CMD\_SET\_HW\_VER |  | 设置硬件版本 |
| CMD\_GET\_HW\_VER | 0x32 | 获取硬件版本 |
| CMD\_RESET\_MCU | 0x33 | 复位处理器 |
| CMD\_GET\_BOOTLOADER\_VER | 0x34 | 获取引导程序版本 |
| CMD\_GET\_OTA1\_VER | 0x35 |  |
| CMD\_GET\_OTA2\_VER | 0x36 |  |
| CMD\_GET\_OTA1\_CRC32 | 0x37 |  |
| CMD\_GET\_OTA2\_CRC32 | 0x38 |  |
| CMD\_GET\_BOOTLOADER\_START | 0x39 |  |
| CMD\_GET\_BOOTLOADER\_END | 0x40 |  |
| CMD\_GET\_OTA1\_START | 0x41 |  |
| CMD\_GET\_OTA1\_END | 0x42 |  |
| CMD\_GET\_OTA2\_START | 0x43 |  |
| CMD\_GET\_OTA2\_END | 0x44 |  |
| CMD\_ERASE\_FLASH\_PAGE | 0x45 |  |
| CMD\_WRITE\_FLASH\_BYTES | 0x46 |  |
| CMD\_READ\_FLASH\_BYTES | 0x47 |  |
| CMD\_GOTO\_OTA1 | 0x48 |  |
| CMD\_GOTO\_OTA2 | 0x49 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |